|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | | 位置 | 长度 | 说明 |
|  | Version\_str | | 0x0 | 0x22 | CHERI10 |
|  | dataCnt | | 0x22 | 4 | dataSize=dataCnt\*4 |
|  | YLimit | | 0x26 | 4 | Y轴上限值 |
|  |  | | 0x2A | 4 | ??? |
|  | Version\_int | | 0x34 | 4 | 0x0A数据版本 |
|  | dataPos | | 0x38 | dataSize=dataCnt\*4 | 数据结束定义为：DATAENDPOS |
|  |  | | DATAENDPOS  +0~0x2E | 0x2E |  |
|  | Oledatetime1 | | DATAENDPOS  +0x2E | 8 | COleDateTime |
|  | Oledatetime2 | | DATAENDPOS  +0x36 | 8 | COleDateTime |
|  |  | | DATAENDPOS  +0x3E | 4 | 0F 00 10 00 |
|  | Oledatetime3 | | DATAENDPOS  +0x42 | 8 | COleDateTime |
|  |  | | DATAENDPOS  +0x4A | 8 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 积分数据头 | ItemType | | DATAENDPOS  +0x52 | 2 | 0x03 |
| ItemCnt | | DATAENDPOS  +0x54 | 2 | 个数 |
| JF\_itemCnt | | DATAENDPOS  +0x56 | 4 | 积分结果个数 |
| 积分数据区 | JF\_itemInfo | 含义 | DATAENDPOS  +0x5A | 0x12 | 积分结果单项 |
| 起始时间 | itemInfo  +0 | 4 | Float |
| 终止时间 | itemInfo  +4 | 4 | Float |
| 起始电压 | itemInfo  +8 | 4 |  |
| 终止电压 | itemInfo  +0x0c | 4 |  |
| wZero | itemInfo  +0x10 | 2 | 0 |
| 峰宽 | 终止时间-起始时间 | Float |  |
| JF\_itemInfo预留补0 | 补0 | DATAENDPOS+0x5A  +JF\_itemCnt\* 0x12 | (0x41 - JF\_itemCnt) \* 0x12 | (0x41 - JF\_itemCnt) \* 0x12 |
| 积分数据头2 | ItemType2 | | JFDATAENDPOS  +0x0 | 2 | 0x02 |
| ItemCnt2 | | JFDATAENDPOS  +0x2 | 2 | 个数 |
| JF\_itemCnt2 | | JFDATAENDPOS  +0x4 | 4 | 结果个数 |
| 积分数据区2 | JF\_itemInfo2 | 含义 | JFDATAENDPOS  +8 | 0x2C | 积分结果单项 |
|  | itemInfo+0x0 | 2 |  |
|  | itemInfo+0x2 | 4 |  |
|  | itemInfo+0x6 | 4 |  |
|  | itemInfo+0x0A | 4 |  |
|  | itemInfo+0x0E | 4 |  |
|  | itemInfo+0x12 | 4 |  |
|  | itemInfo+0x16 | 4 |  |
|  | itemInfo+0x1A | 4 |  |
| 峰面积 | itemInfo+0x1E | 4 | Integer |
| 峰高 | itemInfo+0x20 | 4 | Integer |
| 编号 | itemInfo+0x24 | 2 | index |
|  | itemInfo+0x28 | 4 |  |
| JF\_itemInfo2预留补0 | 补0 | JFDATAENDPOS+8 +JF\_itemCnt2\* 0x2C | (0x41- JF\_itemCnt2) \* 0x2C | (0x41 - JF\_itemCnt2) \* 0x2C |
| 结果数据头 | ItemType3 | | JFDATAENDPOS2  +0x0 | 2 | 0x02 |
| ItemCnt3 | | JFDATAENDPOS2  +0x2 | 2 | 个数 |
| JG\_itemCnt3 | | JFDATAENDPOS2  +0x4 | 4 | 结果个数 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | 46E, |
|  |  | |  |  | 计算结果的Itemsize:0x42 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |